# Návod k obsluze - Lis na ovoce a zeleninu RE-8194

# Lis je dodatečným vybavením určeným pro mlýnky KLUGE řada 489 a dále je možné jej použít pro:

# Zelmer typy 586.5-987.89, Dorota 686.5-686.8, Diana 886.5-887.89, MM1000.88-1200.89, ZMM4248W, ZMM3853W, ZMMA086W, ZMM2851-2854, ZMM4080-4045, ZMMA4050W

# BOSCH MFW3640A, MFW3X13W, MFW3X18B, MFW3520W, MFW3910W

# A další

# Její použití dovoluje lisování měkkého ovoce a zeleniny jako jsou maliny, jahody, borůvky, rybíz, angrešt, vinná réva, rajčata atp. Lis není možné používat pro lisování šťávy z peckovin jako jsou švestky, višně, třešně bez předchozího odstranění pecky, a také tvrdé zeleniny jako mrkev, řepa a další.

# Součástí lisu (obrázek originál návodu)

# Komora lisu

# Šnek

# Korpus

# Objímka

# Okapník

# Regulační šroub

# Miska

# Tlačítko

# Sítko

# Adaptér misky

# Příprava k použití a obsluha

# Před prvním použitím umyjte všechny součástí lisu v teplé vodě s dodatkem prostředku na umývání nádobí.

# Do korpusu (3) vlož a dotlač sítko (9) až do konce.

# Do komory lisu (1) zasuň šnek (2) a spoj s korpusem se sítkem. Sítko má být směrem dolů a drážka musí zapadnout do drážky komory

# Našroubuj regulační šroub (6) do korpusu (3) a nasaď na něj okapník (5) odvádějící šťávu

# Složený lis upevni do pohonné jednotky mlecího strojku stejným způsobem jak např. mlecí komoru

# Na vrch lisu nasaď adaptér (10) a misku (7)

# Pod okapník (5) a regulační šroub (6) postav nádoby na šťávu a na zbytky ovoce

# Připoj kabel mlecího strojku do elektrické zásuvky.

# Zapni přístroj, vlož ovoce do komory lisu. Aby proces lisování byl co nejefektivnější a nedocházelo k ucpávání lisu je třeba zachovat rovnováhu mezi rychlostí podávání ovoce do komory a nastavením regulačního šroubu (6)

# V průběhu lisování sleduj vlhkost odpadu. Pokud odpad je příliš suchý nebo nevychází – uvolni šroub (6) vytočením. Pokud je příliš vlhký – dotáhni šroub (6). Stupeň dotažení regulačního šroubu závisí na množství šťávy lisovaného ovoce. Pro šťavnaté ovoce je třeba šroub více povolit, pro sušší ovoce je třeba šroub více dotáhnout. Je třeba také přizpůsobit rychlost podávání ovoce do komory tak, aby šťáva měla možnost protéct sítkem a nezůstávala v komoře. Pokud je odpad příliš mokrý je možné jej lisovat ještě jednou. Při zablokování výstupu odpadem hrozí zalití motoru pohonné jednotky mlecího strojku! V případě zablokování sítka nebo odpadu je nutné okamžitě vypnout mlecí strojek, demontovat lis a vyčistit jej ze zbytků ovoce.

# Lis se dodává ve smontovaném stavu. Záruční doba je 24 měsíců. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození nebo opotřebení lisu a vady způsobené nesprávným zacházením nebo používáním v rozporu s určením lisu.